**PLANO DE TRABALHO 1/7**

**1.DADOS DO PROPONENTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE**  PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | | | | | | **C.G.C**  04.914.925/0001-07 | | | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1919 – CENTRO | | | | | | | | | |
| **CIDADE**  CEREJEIRAS | | **U.F**  RO | **CEP**  76.997-000 | | **U.F**  RO | | | |  |
| CONTA CORRENTE | BANCO BRASIL S/A | | | AGENCIA 2197-0 | | | **PRAÇA DE PAG** | | |
| NOME DO RESPONSÁVEL LISETE MARTH | | | | C.P.F 526.178.310-00 | | | | | |
| C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR 3.198.751-2 SSP/PR | | CARGO PREFEITA | | FUNÇÃO CHEFE DOEXECUTIVA | | | | MATRÍCULA 00001 | |
| ENDEREÇO RUA SERGIPE - SETOR 2 | | | | **C.E.P**  76.997-000 | | | |  | |
| **E- mail:**lisetemarth1@hotmail.com | | | | | | | | | |

**2. OUTROS PARTÍCIPES (Interveniente ou Executor)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/instituição | C.G.C. | | | E.A. | |
| Endereço completo | (DDD)Telefone/Fax | | | CEP | |
| Nome do responsável pela instituição | | | C.P.F. | | |
| R.G./Órgão expedidor | | Cargo | Função | | Matrícula |
| Endereço completo | | CEP | | (DDD) Tel./Fax | |

**PLANO DE TRABALHO 2/7**

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

|  |
| --- |
|  |
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM** | | | Período da execução | |
| Início | Término |
| ALR | 60 DIAS |
| Identificação do objeto | | | | |
| O projeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM no município de Cerejeiras/RO. | | | | |
| Justificativa da proposição | | | | |
| Cerejeiras é um município com território de 2.783 km², conta com uma população de aproximadamente 17.934 (IBGE - população estimada 2017).A presente proposição justifica-se na necessidade em que se encontra o município de recuperar drenagem da Av. Canadá. | | | | |

**PLANO DE TRABALHO 3/7**

**4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | | |
| UND | QUANT | INICIO | TÉRMINO |
| 1.0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM | | | | | |
|  | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_04/2016 | m² | 20,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 738,40 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 2,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_01/2015 | m³ | 166,14 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.7 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL | M3XKM | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | | |
|  | 1.9 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF\_06/2016 | m² | 276,90 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.11 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF\_06/2016 | m³ | 5,54 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.12 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 5,26 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 | M | 92,30 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.14 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.15 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 4,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF\_04/2018 | UN | 2,00 | ALR | 60 DIAS |
| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | | |
|  | 1.17 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_01/2015 | m³ | 19,20 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.18 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 | M | 16,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.19 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 | m³ | 14,51 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.20 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016 | M | 184,60 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.21 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF\_06/2016 | M | 184,60 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.22 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF\_07/2016 | m² | 184,60 | ALR | 60 DIAS |

**PLANO DE TRABALHO 6/7**

**5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Natureza de Despesa** | | **Total** | **Concedente** | **Proponente** |
| **Código** | **Especificação** |  |  |  |
| 33.90.30 | Auxilio/Transferências Municípios | **R$ 162.184,45** | **R$ 162.184,45** | **R$ 162.184,45** |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL GERAL** | | **R$ 162.184,45** | **R$ 162.184,45** | **R$ 162.184,45** |

**6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)**

**Concedente:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | Parcela Única | 1º Parcela | 2º Parcela | 3º Parcela | 4º Parcela | 5º Parcela | 6º Parcela |
|  | **162.184,45** |  |  |  |  |  |  |
| **Meta** | 7º Parcela | 8º Parcela | 9º Parcela | 10º Parcela | 11º Parcela | 12º Parcela | 7º Parcela |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Proponente (Contrapartida):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | Parcela Única | 1º Parcela | 2º Parcela | 3º Parcela | 4º Parcela | 5º Parcela | 6º Parcela |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meta** | 7º Parcela | 8º Parcela | 9º Parcela | 10º Parcela | 11º Parcela | 12º Parcela | 7º Parcela |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**PLANO DE TRABALHO 7/7**

**7. DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao **Governo do Estado**, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, será executada de forma Direta na forma deste plano de trabalho.



CEREJEIRAS/RO, 09 de Março de 2020. **LISETE MARTH**

Local e data Prefeita Municipal

**8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:**

**APROVADO**

**PORTO VELHO\_\_\_\_/\_\_\_\_/2020 ASSINATURA/CARIMBO DO CONCEDENTE**